Holstebro Tekniske Gymnasium. Teknologi

Opgave i miljøvurdering ved anvendelse af afgrænset MEKA-analyse.
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På billedet ses tre forskellige ”hjælpemidler” til transport af de daglige indkøb fra købmanden. En Fjällräven rygsæk, en plast inkøbspose fra Netto og et bomulds indkøbsnet fra Købmandshjørnet i Sennels.
I denne opgave skal du prøve at bruge MEKA-metoden til at vurdere, hvilket ”hjælpemiddel” der er det bedste, ud fra en rent miljømæssig betragtning. 

Facts om de tre hjælpemidler:
· Netto pose: Fremstillet af PE-plast med farve og tryk. Vægt 37 g.

· Indkøbsnet fra Købmandshjørnet: Fremstillet af kraftig, ubleget, vævet bomuld med farvetryk. Vægt, 169 g.

· Fjällräven rygsæk: Taske af Vinylon
, remme af polypropylen = polypropen = PP, lynlås og spænder af nylon, tre tryklåse af ukendt metallegering. Vægt 292 g.
1.  Prøv først, at gætte på hvilket af de tre ”hjælpemidler” der miljømæssigt er bedst. Skriv det ned!
2.  Første trin i analysen er, at fastlægge den funktionelle enhed. Gør det, for et år. Og, skriv definitionen ned!
Hjælp kan (og skal!) hentes: I bogen ”Problemer og teknologi”. Systime. Af Peter Larsen. Side 131-156, afsnit 2.4 Teknologiens påvirkning af vore omgivelser.
Og ved at: gå ind på skolens hjemmeside, følg nedenstående ”brødkrummesti”:
Forside> For elever og lærere> Undervisers mappe
-i feltet for undervisers mappe tastes ”lrm” (for Lars Rask Mortensen) her vælges Teknologi-metode og derefter Miljø. Nedenstående er de direkte links til samme:
Funktionel enhed:  http://elevweb.holstebrots.dk/lrm/Teknologi-metode/Milj%C3%B8/Miljovurdering-funktionel%20enhed.doc 
Miljøvurdering generelt:  http://elevweb.holstebrots.dk/lrm/Teknologi-metode/Milj%C3%B8/
3.  Beregn skønsmæssigt stykforbruget til den funktionelle enhed af:     a. Rygsæk.   b. Pose.     c. Net.
4.  Sammenlign de tre  funktionelle enheder, ved at lave en forenklet MEKA-analyse i et regneark, skitse idé:

	
	M  Materialeforbrug
	E  Energiforbrug 
	K  Kemikalier
	A  Andet
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	Indkøbsnet
	
	
	
	

	Fjällräven rygsæk
	
	
	
	


Find data i ”Retningslinier for miljøvurdering af produkter”, side 150-156 i teknologibogen ”Problemer og teknologi”.
5.  Diskuter resultatet. sammenlign med gættet fra spørgsmål 1. Foretag et argumenteret valg af pose, net eller rygsæk udelukkende ud fra miljøvurderingen.
6.  Diskuter nu det produkt I er ved at fremstille i projektet om legeredskaber. Fastlæg, og nedskriv, den funktionelle enhed. Find tre forskellige relevante måder, at få opfyldt den funktionelle enhed på. Påbegynd en forenklet MEKA-analyse af de tre måder. MEKA-analysen skal senest laves færdig, så den kan indgå i jeres teknologirapport, hvor I skal bruge den til beslutning om produkt og materialevalg mm.

God arbejdslyst, de seje teknologilærere     ( ( ( (   og  (
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� Kilde: � HYPERLINK "http://www.webspawner.com/users/VinylonStaple/" �http://www.webspawner.com/users/VinylonStaple/�


Vinylon is a synthetic fiber spun from PVA, its properties are similar to that of cotton. Compared with cotton, vinylon has stronger tenacity and elongation, better abrasive resistance, stronger hygroscopicity, and better heat preservation, and it has better resistance to chemical corrosion, sunlight, moth, mold, and radiation as well. Vinylon can be spun with cotton or other fibers into knitting goods and other cloth. It is also used as industrial fiber for the manufacture of tire cord, conveyer, fire hose, fish net, ropes, canvas,filter cloth, and rubber items etc. �





